<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE EcdisAlerteCinna [
<!ELEMENT EcdisAlerteCinna (Alerte*)>
<!ELEMENT Alerte (Identifiant)>
<!ELEMENT Identifiant (Numero, Source, Source,TexteCourt)>
<!ELEMENT Numero (#PCDATA)>
<!ELEMENT Source (#PCDATA)>
<!ELEMENT TexteCourt (#PCDATA)>
<!ELEMENT TexteLong (#PCDATA)>
<!ELEMENT TexteAideDecision (#PCDATA)>
]>

<EcdisAlerteCinna>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>1</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION MAÎTRE</Source>
            <Source_en>MASTER NAVIGATION</Source_en>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>   
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
                      
            <LiaisonBam>oui</LiaisonBam>
            <AlertId>10211</AlertId>
            
            <TexteCourt>Pas de systeme maître (la navigation courante est estimée)   </TexteCourt>
            <TexteLong>Aucun système de navigation n&apos;a été sélectionné comme navigation courante
le système fonctionne actuellement sur L&apos;ESTIME (Cap + Loch) et n&apos;est pas recalé
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Pour sélectionner un système de navigation :
            
  - Ouvrer la fenêtre de définition des capteurs principaux 
      menu &quot;Configuration&quot; -&gt;&quot; Définition des capteurs principaux&quot;
  - Sélectionner le système de navigation courant (utiliser la liste déroulante)
            </TexteAideDecision>
            
            <TexteCourt_en>No master navigation (current navigation is estimated)</TexteCourt_en>
            <TexteLong_en>No navigation system selected as current navigation. The system is in Deadreckoning mode (Head + Log) and is not shifted.</TexteLong_en>
            <TexteAideDecision_en>To select navigation system :
                -Open Main sensors settings window : Menu Settings -&gt;&quot; Main sensors settings         
                -Select the navgation system you want to set as current (use the drop list)
            </TexteAideDecision_en>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>2</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>IHM SECONDAIRE</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
	    <TexteCourt>ATTENTION : Probleme écran secondaire 1             </TexteCourt>
            <TexteLong>Le système CINNA secondaire 1 ne répond plus. 
Plusieurs possibilités :

  - l&apos;application au niveau du système secondaire est bloquée (ou volontairement stoppée),
  - le système secondaire est éteint,
  - il y a un problème Ethernet.
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vous pouvez relancer le système secondaire 1 de plusieures manières :

  1) Sur le poste principal :
    - Au niveau de l&apos;application CINNA une option permet la relance du système secondaire 1 
      en faisant un &apos;clic-droit&apos; sur l&apos;icone  de l&apos;écran secondaire 1 situé en haut de 
      l&apos;écran à droite sur le poste principal.
    - A partir du menu système (&apos;clic-droit&apos; sur le fond d&apos;écran) le menu déroulant permet 
      une relance à distance du système secondaire 1
		  
  2) Sur le poste secondaire 1 :
      A partir du menu système (&apos;clic-droit&apos; sur le fond d&apos;écran) le menu déroulant permet 
      une relance  du système secondaire 1 en local
               </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>3</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>IHM SECONDAIRE</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ATTENTION : Probleme écran secondaire 2             </TexteCourt>
            <TexteLong>Le système CINNA secondaire 2 ne répond plus. 
Plusieurs possibilités :

  - l&apos;application au niveau du système secondaire est bloquée (ou volontairement stoppée),
  - le système secondaire est éteint,
  - il y a un problème Ethernet.
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vous pouvez relancer le système secondaire 2 de plusieures manières :

  1) Sur le poste principal :
    - Au niveau de l&apos;application CINNA une option permet la relance du système secondaire 2 
      en faisant un &apos;clic-droit&apos; sur l&apos;icone  de l&apos;écran secondaire 2 situé en haut de 
      l&apos;écran à droite sur le poste principal.
    - A partir du menu système (&apos;clic-droit&apos; sur le fond d&apos;écran) le menu déroulant permet 
      une relance à distance du système secondaire 2
		  
  2) Sur le poste secondaire 2 :
      A partir du menu système (&apos;clic-droit&apos; sur le fond d&apos;écran) le menu déroulant permet 
      une relance  du système secondaire 2 en local
               </TexteAideDecision>
            </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>4</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>IHM PRINCIPALE</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>A</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>oui</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>oui</LiaisonBam>
            <AlertId>170</AlertId>
            <TexteCourt>ATTENTION : Absence du systeme temps reel (panne ?)                      </TexteCourt>
            <TexteLong>Le système temps réel ne répond plus.
Plusieurs possibilités :
   
  - l&apos;application temps réel n&apos;est plus active 
        --&gt;  ATTENTION : dans ce cas, les équipements ne recoivent plus la navigation
  - l&apos;application IHM s&apos;est stoppée suite à un dysfonctionnement
  - il y a un problème sur le réseau Ethernet
  	    </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier dans la console temps réel que l&apos;application fonctionne 
toujours (pas de message d&apos;erreur et le système répond en tapant &apos;Entrée&apos;).

     - Si le temps réel semble fonctionner, arrêter et relancer l&apos;IHM ;
     - Sinon, faite un reset sur le temps réel.

Si le système ne redémarre toujours pas, vérifier la liaison Ethernet entre les
deux systèmes (ping)
            
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>5</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>IHM SECONDAIRE</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
	    <TexteCourt>ATTENTION : Probleme écran secondaire 3             </TexteCourt>
            <TexteLong>Le système CINNA secondaire 3 ne répond plus. 
Plusieurs possibilités :

  - l&apos;application au niveau du système secondaire est bloquée (ou volontairement stoppée),
  - le système secondaire est éteint,
  - il y a un problème Ethernet.
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vous pouvez relancer le système secondaire 3 de plusieures manières :

  1) Sur le poste principal :
    - Au niveau de l&apos;application CINNA une option permet la relance du système secondaire 3 
      en faisant un &apos;clic-droit&apos; sur l&apos;icone  de l&apos;écran secondaire 3 situé en haut de 
      l&apos;écran à droite sur le poste principal.
    - A partir du menu système (&apos;clic-droit&apos; sur le fond d&apos;écran) le menu déroulant permet 
      une relance à distance du système secondaire 3
		  
  2) Sur le poste secondaire 3 :
      A partir du menu système (&apos;clic-droit&apos; sur le fond d&apos;écran) le menu déroulant permet 
      une relance  du système secondaire 3 en local
               </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>6</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>IHM SECONDAIRE</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ATTENTION : Problème écran secondaire 4                                   </TexteCourt>
            <TexteLong>Le système CINNA secondaire 4 ne répond plus. 
Plusieurs possibilités :

  - l&apos;application au niveau du système secondaire est bloquée (ou volontairement stoppée),
  - le système secondaire est éteint,
  - il y a un problème Ethernet.
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vous pouvez relancer le système secondaire 4 de plusieures manières :

  1) Sur le poste principal :
    - Au niveau de l&apos;application CINNA une option permet la relance du système secondaire 4 
      en faisant un &apos;clic-droit&apos; sur l&apos;icone  de l&apos;écran secondaire 4 situé en haut de 
      l&apos;écran à droite sur le poste principal.
    - A partir du menu système (&apos;clic-droit&apos; sur le fond d&apos;écran) le menu déroulant permet 
      une relance à distance du système secondaire 4
		  
  2) Sur le poste secondaire 4 :
      A partir du menu système (&apos;clic-droit&apos; sur le fond d&apos;écran) le menu déroulant permet 
      une relance  du système secondaire 4 en local
               </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
       <Identifiant>
            <Numero>7</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>CINNA</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 7</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 7</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>8</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>IHM PRINCIPAL</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ATTENTION : Absence écran principal.                               </TexteCourt>
            <TexteLong>Le dialogue avec le système principal est interrompu
Plusieurs possibilités :

  - l&apos;application au niveau du systeme principal est bloquée (ou volontairement stoppée),
  - le système principal est éteint,
  - il y a un problème Ethernet.
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>
- Vérifier si le système principal est opérationnel
- Vérifier la laison Ethernet.
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>


    <Alerte>
	<Identifiant>
            <Numero>9</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
	    	<Active>oui</Active>
            <Source>CROSSING SAFETY CONTOUR</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
	    	<Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
	    	<Priorite>A</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
	    	<RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
	    	<LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
	    	<Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
	    	<AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>CROSSING SAFETY CONTOUR</TexteCourt>
            <TexteLong>CROSSING SAFETY CONTOUR</TexteLong>
            <TexteAideDecision/>
            <IMO_ID>CROSSING SAFETY CONTOUR</IMO_ID>
           </Identifiant>
   </Alerte>
   <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>10</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>ECDIS-AIS</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>A</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>oui</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>CIBLE AIS : Risque de collision</TexteCourt>
            <TexteLong>Une ou plusieurs cibles AIS sont en risque de collision avec le navire
Le nombre qui est associé à l&apos;icone indique le nombre de cibles qui sont en danger de collision
Sur la cartographie les cibles en danger sont représentés en rouge</TexteLong>
            <TexteAideDecision>
Vérifier sur la carte chaque cible en risque collision et acquitter chacune d&apos;entre elles :
  --&gt;  Clic-droit sur la cible puis Acquitter
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>11</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>ECDIS-AIS</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>oui</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>CIBLE AIS : perte de cible AIS</TexteCourt>
            <TexteLong>Une ou plusieurs cibles AIS ne sont plus reçues
Le nombre qui est associé à l&apos;icone indique le nombre de cibles qui ne sont plus reçues
Sur la cartographie les cibles qui ont disparues sont représentées barrée avec une croix             
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier sur la carte chaque cible disparue et acquitter chacune d&apos;entre elles :
  --&gt;  Clic-droit sur la cible puis Acquitter</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>


    <Alerte>
<Identifiant>
<Numero>12</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
<Active>oui</Active>
            <Source>CROSSING NAVIGATIONAL HAZARDS</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
<Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
<Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
<RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
<LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
<Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
<AlertId>0</AlertId>
<TexteCourt>CROSSING NAVIGATIONAL HAZARDS</TexteCourt>
<TexteLong>CROSSING NAVIGATIONAL HAZARDS</TexteLong>
<TexteAideDecision/>
<IMO_ID>CROSSING NAVIGATIONAL HAZARDS</IMO_ID>
</Identifiant>
</Alerte>

    <Alerte>
<Identifiant>
<Numero>13</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
<Active>oui</Active>
            <Source>ECDIS-CARTO</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
<Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
<Priorite>A</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
<RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
<LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
<Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
<AlertId>0</AlertId>
<TexteCourt>AREA WITH SPECIAL CONDITIONS</TexteCourt>
<TexteLong>AREA WITH SPECIAL CONDITIONS</TexteLong>
<TexteAideDecision/>
<IMO_ID>AREA WITH SPECIAL CONDITIONS</IMO_ID>
</Identifiant>
</Alerte>

    <Alerte>
<Identifiant>
<Numero>14</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
<Active>oui</Active>
            <Source>ECDIS-CARTO</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
<Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
<Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
<RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
<LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
<Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
<AlertId>0</AlertId>
<TexteCourt>NAVIGATION DATA ALERTS</TexteCourt>
<TexteLong>NAVIGATION DATA ALERTS</TexteLong>
<TexteAideDecision/>
<IMO_ID>NAVIGATION DATA ALERTS</IMO_ID>
</Identifiant>
</Alerte>
    <Alerte>
<Identifiant>
            <Numero>15</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>BAM</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Absence de communication avec le BAM</TexteCourt>
            <TexteLong>Absence de communication avec le BAM</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Absence de communication avec le BAM</TexteAideDecision>
        </Identifiant>

</Alerte>
    <Alerte>
<Identifiant>
            <Numero>16</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>BAM</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Dysfonctionnement du BAM</TexteCourt>
            <TexteLong>La communication est bien établie mais données du BAM douteuse.</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier le fonctionnement du BAM.</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
</Alerte>

    <Alerte>
<Identifiant>
<Numero>17</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>ECDIS-AIS DISPLAY</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Dépassement de la capacité d'affichage des AIS </TexteCourt>
            <TexteLong>Le capacité d'affichage des cibles AIS à l'écran est dépassée.</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aller dans le panneau de configuration des cibles AIS et réduire le cercle de prise en compte de l'affichage des cibles et/ou n'afficher que les cibles potentiellement dangereuses</TexteAideDecision>
</Identifiant>
</Alerte>

    <Alerte>
<Identifiant>
<Numero>18</Numero>
           <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>ECDIS-AIS DISPLAY </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Approche de dépassement de la capacité d'affichage des AIS</TexteCourt>
            <TexteLong>Le capacité d'affichage des cibles AIS à l'écran est presque atteinte.</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aller dans le panneau de configuration des cibles AIS et réduire le cercle de prise en compte de l'affichage des cibles et/ou n'afficher que les cibles potentiellement dangereuses</TexteAideDecision>
</Identifiant>
</Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>19</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>ECDIS-RADAR</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>oui</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>CIBLE RADAR : perte de cible RADAR</TexteCourt>
            <TexteLong>Une ou plusieurs cibles RADAR ne sont plus reçues
Le nombre qui est associé à l&apos;icone indique le nombre de cibles qui ne sont plus reçues
Sur la cartographie les cibles qui ont disparues sont représentées barrée d'une croix rouge             
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier sur la carte chaque cible disparue et acquitter chacune d&apos;entre elles :
  --&gt;  Clic-droit sur la cible puis Acquitter</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>20</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>Anchor Watch</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>user</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>oui</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Navire en dehors de la zone de mouillage</TexteCourt>
            <TexteLong>Le navire est sorti de la zone de mouillage prévue.</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier l'ancrage du navire ou agrandir le rayon de surveillance.</TexteAideDecision>
			<TexteCourt_en>Ownship outside anchor watch area</TexteCourt_en>
            <TexteLong_en>Ownship thipped ouside the anchor watch defined area.</TexteLong_en>
            <TexteAideDecision_en>Verify mooring or increase anchorage radius.</TexteAideDecision_en>
           <IMO_ID>ANCHOR WATCH</IMO_ID>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>21</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>MOB </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>oui</LiaisonBam>
            <AlertId>10001</AlertId>
            <TexteCourt>Absence du systeme MOB</TexteCourt>
            <TexteLong>CINNA ne recoit plus de message en provenance du système 
&apos;Man Over Board&apos;.
  - Le système MOB n&apos;est pas fonctionnel
  - La liaison est défaillante :
      - Absence de donnée
      - Données recues mais non valides
           Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format du message dans le cas d&apos;une liaison série (vitesse, Nb bits...)
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Contrôler l&apos;arrivée des messages :
  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Test acquisition&quot;
          &quot;Choisir un système d&apos;acquisition&quot; : &quot;MOB&quot; 
  Si pas de message : vérifier la liaison 
  Sinon, vérifier le contenu du message
  
  Dans le cas où le système MOB est inutilisé, déconnecter le capteur
au niveau de CINNA pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des capteurs d&apos;acquisition&quot;
        Onglet &quot;Autres&quot;
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>22</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>ECDIS-OFF-TRACK</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Deviation de la route</TexteCourt>
            <TexteLong>L'écart par rapport au profil en cours de suivi est trop important (superieur au xtd prévu).</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Revenir sur la route en changeant le cap du navire</TexteAideDecision>

	    <TexteCourt_en>Deviation from route</TexteCourt_en>
            <TexteLong_en>The gap is too wide between the route to follow and the current ownship location (higher than expected xtd).</TexteLong_en>
            <TexteAideDecision_en>Change heading to come back in the track</TexteAideDecision_en>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>23</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>HORLOGE BORD </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Perte de la synchro PPS</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de réception du signal 1PPS venant de l&apos;horloge bord
Deux possibilités :

  - Perte du signal
  - Cadence erronée
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Contrôler visuellement la réception du signal 1PPS 
sur la face arrière du rack CINNA : led verte (réception 1PPS)
  La led clignote (3 possibilités) :  
    - problème matériel au niveau du rack CINNA
    - problème logiciel CINNA
    - problème de cadence (la cadence n&apos;est pas à la seconde)
        
  Pas de signal : vérifier le câblage / configuration horloge
  
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>24</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>HORLOGE BORD</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Absence de données</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant de l&apos;horloge bord :
- Absence de donnée
- Données recues mais non valides
      Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Contrôler l&apos;arrivée des messages :
  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Test acquisition&quot;
          &quot;Choisir un système d&apos;acquisition&quot; : &quot;HORLOGE&quot; 
  Si pas de message : vérifier la liaison 
  Sinon, vérifier le contenu du message
  
  Dans le cas où l&apos;horloge externe est inutilisée, déconnecter le capteur
au niveau de CINNA pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des capteurs d&apos;acquisition&quot;
        Onglet &quot;Autres&quot;
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>25</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>HORLOGE BORD </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Données douteuses</TexteCourt>
            <TexteLong>Les informations provenant de l&apos;horloge sont bien recues mais pas 
de facon régulière :
  - plusieurs messages non valides
  - problème de cadence : non conforme à la cadence attendue par CINNA
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Contrôler l&apos;arrivée des messages :
  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Test acquisition&quot;
          &quot;Choisir un système d&apos;acquisition&quot; : &quot;HORLOGE&quot; 
       - contrôle des données
       - vérification de la cadence
       - vérification de la liaison / configuration horloge
       
           </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>26</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>HORLOGE BORD </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>user</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>oui</LiaisonBam>
            <AlertId>10011</AlertId>
            <TexteCourt>Horloge OK mais non recalée (RECALAGE MANUEL OBLIGATOIRE)</TexteCourt>
            <TexteLong>Les données de l&apos;horloge sont bonnes mais ne sont pas
prises en compte (CINNA fonctionne sur son horloge interne).
  Cette alarme arrive généralement suite à un problème sur les données venant de l&apos;horloge 
  (saut, retour arrière de la datation...) ; CINNA passe en horloge interne et attend un recalage manuel

  Attention, il peut y avoir un problème de cohérence dans la datation avec les équipements scientifiques
  </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Une synchronisation manuelle de l&apos;horloge est nécessaire pour que CINNA reprenne 
en compte l&apos;horloge bord :
    Menu : &quot;Divers&quot; --&gt; &quot;Mise à l&apos;heure&quot;
    Choisir l&apos;option : &quot;Recalage sur l&apos;horloge externe&quot;
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>27</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>HORLOGE BORD </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>user</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>oui</LiaisonBam>
            <AlertId>10012</AlertId>
            <TexteCourt>Problème datation(RECALAGE MANUEL OBLIGATOIRE)</TexteCourt>
            <TexteLong>Un problème dans la prise en compte de l&apos;heure a été détecté par CINNA :
  - Retour arrière de la datation
  - Saut anormal de la datation
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Une synchronisation manuelle de l&apos;horloge est nécessaire pour que CINNA reprenne 
en compte l&apos;horloge bord :
  Menu &quot;Divers&quot; --&gt; &quot;Mise à l&apos;heure&quot;
  Choisir l&apos;option : &quot;Recalage sur l&apos;horloge externe&quot;
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>28</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>HORLOGE BORD </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Donnees invalides (CTRL INTEGRITE)</TexteCourt>
            <TexteLong>Il y a une incohérence entre l&apos;heure CINNA et la datation fournie par le système 
de navigation courante
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Différentes actions en fonction de mode de fonctionnement :
-Fonctionnement en horloge interne : remettre à l&apos;heure CINNA
       Menu &quot;Divers&quot; --&gt; Mise à l&apos;heure&quot;
             option &quot;Mise à l&apos;heure manuelle&quot;
         
-Fonctionnement en horloge externe : vérifier le fonctionnement de l&apos;horloge     
       Resynchroniser CINNA sur l&apos;horloge externe
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>29</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>HORLOGE BORD </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Controle d&apos;integrite impossible</TexteCourt>
            <TexteLong>Le contrôle de l&apos;heure ne peut pas se faire par CINNA car 
 le système de navigation courante ne fournit pas la datation
 </TexteLong>
            <TexteAideDecision></TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>30</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>HORLOGE BORD </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>reserve</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 30</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 30</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>31</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>HORLOGE BORD </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>reserve</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 31</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 31</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>


    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>32</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION 1</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>10020</AlertId>
            <TexteCourt>Absence de données</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du système 
de navigation 1 :

- Absence de donnée
- Données recues mais non valides
      Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Contrôler l&apos;arrivée des messages :
  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Test acquisition&quot;
          &quot;Choisir un système d&apos;acquisition&quot; : &quot;NAV1&quot; 
  Si pas de message : vérifier la liaison 
  Sinon, vérifier le contenu du message
  
  Dans le cas où le système de navigation 1 est inutilisé, déconnecter le capteur
au niveau de CINNA pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des capteurs d&apos;acquisition&quot;
        Onglet &quot;Navigation&quot;
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>33</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION 1</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Données douteuses</TexteCourt>
           <TexteLong>Les données sont bien recues mais pas de facon régulière :
  - plusieurs messages non valides
  - problème de cadence : non conforme à la cadence attendue par CINNA
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;NAV1&quot;
       - contrôle des données
       - vérification de la liaison / configuration système de navigation
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>34</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION 2</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>10021</AlertId>
             <TexteCourt>Absence de données</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du système 
de navigation 2 :

- Absence de donnée
- Données recues mais non valides
      Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Contrôler l&apos;arrivée des messages :
  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Test acquisition&quot;
          &quot;Choisir un système d&apos;acquisition&quot; : &quot;NAV2&quot; 
  Si pas de message : vérifier la liaison 
  Sinon, vérifier le contenu du message
  
  Dans le cas où le système de navigation 2 est inutilisé, déconnecter le capteur
au niveau de CINNA pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des capteurs d&apos;acquisition&quot;
        Onglet &quot;Navigation&quot;
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>35</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION 2</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Données douteuses</TexteCourt>
           <TexteLong>Les données sont bien recues mais pas de facon régulière :
  - plusieurs messages non valides
  - problème de cadence : non conforme à la cadence attendue par CINNA
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;NAV2&quot;
       - contrôle des données
       - vérification de la liaison / configuration système de navigation
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>36</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION 3</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>10022</AlertId>
             <TexteCourt>Absence de données</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du système 
de navigation 3 :

- Absence de donnée
- Données recues mais non valides
      Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Contrôler l&apos;arrivée des messages :
  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Test acquisition&quot;
          &quot;Choisir un système d&apos;acquisition&quot; : &quot;NAV3&quot; 
  Si pas de message : vérifier la liaison 
  Sinon, vérifier le contenu du message
  
  Dans le cas où le système de navigation 3 est inutilisé, déconnecter le capteur
au niveau de CINNA pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des capteurs d&apos;acquisition&quot;
        Onglet &quot;Navigation&quot;
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>37</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION 3</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Données douteuses</TexteCourt>
           <TexteLong>Les données sont bien recues mais pas de facon régulière :
  - plusieurs messages non valides
  - problème de cadence : non conforme à la cadence attendue par CINNA
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;NAV3&quot;
       - contrôle des données
       - vérification de la liaison / configuration système de navigation
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>38</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION 4</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>10023</AlertId>
             <TexteCourt>Absence de données</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du système 
de navigation 4 :

- Absence de donnée
- Données recues mais non valides
      Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Contrôler l&apos;arrivée des messages :
  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Test acquisition&quot;
          &quot;Choisir un système d&apos;acquisition&quot; : &quot;NAV4&quot; 
  Si pas de message : vérifier la liaison 
  Sinon, vérifier le contenu du message
  
  Dans le cas où le système de navigation 4 est inutilisé, déconnecter le capteur
au niveau de CINNA pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des capteurs d&apos;acquisition&quot;
        Onglet &quot;Navigation&quot;
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>39</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION 4</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Données douteuses</TexteCourt>
           <TexteLong>Les données sont bien recues mais pas de facon régulière :
  - plusieurs messages non valides
  - problème de cadence : non conforme à la cadence attendue par CINNA
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;NAV4&quot;
       - contrôle des données
       - vérification de la liaison / configuration système de navigation
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>40</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION EXTERNE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>10024</AlertId>
             <TexteCourt>Absence de données</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du système 
de navigation externe :

- Absence de donnée
- Données recues mais non valides
      Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Contrôler l&apos;arrivée des messages :
  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Test acquisition&quot;
          &quot;Choisir un système d&apos;acquisition&quot; : &quot;NAVX&quot; 
  Si pas de message : vérifier la liaison 
  Sinon, vérifier le contenu du message
  
  Dans le cas où le système de navigation externe est inutilisé, déconnecter le capteur
au niveau de CINNA pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des acquisitions configurables&quot;
        Onglet &quot;Navigation externe&quot;
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>41</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION EXTERNE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Données douteuses</TexteCourt>
           <TexteLong>Les données sont bien recues mais pas de facon régulière :
  - plusieurs messages non valides
  - problème de cadence : non conforme à la cadence attendue par CINNA
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;NAVX&quot;
       - contrôle des données
       - vérification de la liaison / configuration système de navigation
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>42</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION ACOUSTIQUE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Donnees invalides</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du système 
de navigation acoustique :

- Absence de donnée
- Données recues mais non valides
      Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Contrôler l&apos;arrivée des messages :
  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Test acquisition&quot;
          &quot;Choisir un système d&apos;acquisition&quot; : &quot;NAVAC&quot; 
  Si pas de message : vérifier la liaison 
  Sinon, vérifier le contenu du message
  
  Dans le cas où le système acoustique est inutilisé, déconnecter le capteur
au niveau de CINNA pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des acquisitions configurables&quot;
        Onglet &quot;Autres&quot;
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>43</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION INTEGREE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>oui</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>10025</AlertId>
            <TexteCourt>Navigation : Absence de données</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du système de navigation 
utilisé pour le calcul de l&apos;intégration            
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Responsabilité transférée sur le système de navigation utilisé pour 
le calcul de l&apos;intégration
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>44</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION INTEGREE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>oui</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Données de navigation douteuses</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du système de navigation 
utilisé pour le calcul de l&apos;intégration 
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Responsabilité transférée sur le système de navigation utilisé pour 
le calcul de l&apos;intégration
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>45</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION INTEGREE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>oui</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Gyro : Absence de données</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du gyrocompas utilisé 
pour le calcul de l&apos;intégration
    --&gt;  Le calcul d&apos;intégration est stoppé : recalage sur la navigation brute          
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Responsabilité transférée sur le gyrocompas utilisé pour 
le calcul de l&apos;intégration
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>46</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION INTEGREE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>oui</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Gyrocompas douteux</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du gyrocompas utilisé 
pour le calcul de l&apos;intégration
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Responsabilité transférée sur le gyrocompas utilisé pour 
le calcul de l&apos;intégration
	    </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>47</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION INTEGREE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>oui</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Loch : Absence de données</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du loch utilisé pour 
le calcul de l&apos;intégration
   --&gt;  Le calcul d&apos;intégration est stoppé : recalage sur la navigation brute          
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Responsabilité transférée sur le loch utilisé pour 
le calcul de l&apos;intégration
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>48</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION INTEGREE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>oui</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Loch douteux</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du loch utilisé pour 
le calcul de l&apos;intégration
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Responsabilité transférée sur le loch utilisé pour 
le calcul de l&apos;intégration
	    </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>49</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION COURANTE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>oui</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>fixe</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>oui</LiaisonBam>
            <AlertId>10026</AlertId>
            <TexteCourt>Donnees de navigation invalides (CTRL INTEGRITE)</TexteCourt>
            <TexteLong>Il y a un écart de positionnement trop important entre la navigation
courante et les autres systèmes de navigation qui sont connectés sur CINNA.

    --&gt;  La navigation courante est déclarée invalide : PASSAGE EN ESTIME
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Le problème ne vient pas obligatoirement de la navigation courante
mais peut provenir d&apos;un problème sur un système de navigation secondaire.

Vérifier les écarts entre les systèmes de navigation pour déterminer quel système pose problème.

   - Menu &quot;Visualisation&quot; --&gt; &quot;Tracé temporel des capteurs&quot;
   - Choisir le graphe  &quot;Ecart GPS par rapport à la nav. courante&quot;
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>50</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION COURANTE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Donnees de navigation douteuses (CTRL INTEGRITE)</TexteCourt>
            <TexteLong>Il y a un écart de positionnement entre la navigation
courante et les autres systèmes de navigation qui sont connectés sur CINNA.
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Le problème ne vient pas obligatoirement de la navigation courante
mais peut provenir d&apos;un problème sur un système de navigation secondaire.

Vérifier les écarts entre les systèmes de navigation pour déterminer quel système pose problème.

   - Menu &quot;Visualisation&quot; --&gt; &quot;Tracé temporel des capteurs&quot;
   - Choisir le graphe  &quot;Ecart GPS par rapport à la nav. courante&quot;
           </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>51</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION COURANTE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Controle d&apos;integrite impossible</TexteCourt>
            <TexteLong>Un seul système de navigation est connecté sur CINNA.
   --&gt;  Le contrôle d&apos;intégrité est impossible.
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Si le fonctionnement de CINNA est prévu avec 1 seul
système de navigation, il faut désactiver cette alarme.
    voir DEC/QAE pour changer la configuration
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>52</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>ENGIN 1 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
             <TexteCourt>Absence de données</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du système de navigation 
de l&apos;engin 1 :            
- Absence de donnée
- Données recues mais non valides :

      Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
            
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;ENG1&quot;
       - contrôle visuel des données
       - vérification de la liaison / configuration du système de navigation
 
   Dans le cas où le système de navigation engin 1 est inutilisé, déconnecter le capteur
au niveau de CINNA pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des acquisitions configurables&quot;
        Onglet &quot;Navigation engin 1&quot;
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>53</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>ENGIN 1 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Données douteuses</TexteCourt>
           <TexteLong>Les données sont bien recues mais pas de facon régulière :
  - plusieurs messages non valides
  - problème de cadence : non conforme à la cadence attendue par CINNA
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
            
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;ENG1&quot;
       - contrôle des données
       - vérification de la liaison / configuration système de navigation
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>54</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>ENGIN 2 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
             <TexteCourt>Absence de données</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du système de navigation 
de l&apos;engin 2 :            
- Absence de donnée
- Données recues mais non valides :

      Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
            
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;ENG2&quot;
       - contrôle visuel des données
       - vérification de la liaison / configuration du système de navigation
 
   Dans le cas où le système de navigation engin 2 est inutilisé, déconnecter le capteur
au niveau de CINNA pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des acquisitions configurables&quot;
        Onglet &quot;Navigation engin 2&quot;
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>55</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>ENGIN 2 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Données douteuses</TexteCourt>
           <TexteLong>Les données sont bien recues mais pas de facon régulière :
  - plusieurs messages non valides
  - problème de cadence : non conforme à la cadence attendue par CINNA
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
            
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;ENG2&quot;
       - contrôle des données
       - vérification de la liaison / configuration système de navigation
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>56</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>ENGIN 3 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
             <TexteCourt>Absence de données</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du système de navigation 
de l&apos;engin 3 :            
- Absence de donnée
- Données recues mais non valides :

      Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
            
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;ENG3&quot;
       - contrôle visuel des données
       - vérification de la liaison / configuration du système de navigation
 
   Dans le cas où le système de navigation engin 3 est inutilisé, déconnecter le capteur
au niveau de CINNA pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des acquisitions configurables&quot;
        Onglet &quot;Navigation engin 3&quot;
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>57</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>ENGIN 3 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Données douteuses</TexteCourt>
           <TexteLong>Les données sont bien recues mais pas de facon régulière :
  - plusieurs messages non valides
  - problème de cadence : non conforme à la cadence attendue par CINNA
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
            
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;ENG3&quot;
       - contrôle des données
       - vérification de la liaison / configuration système de navigation
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>58</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>ENGIN 4 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
             <TexteCourt>Absence de données</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du système de navigation 
de l&apos;engin 4 :            
- Absence de donnée
- Données recues mais non valides :

      Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
            
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;ENG4&quot;
       - contrôle visuel des données
       - vérification de la liaison / configuration du système de navigation
 
   Dans le cas où le système de navigation engin 4 est inutilisé, déconnecter le capteur
au niveau de CINNA pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des acquisitions configurables&quot;
        Onglet &quot;Navigation engin 4&quot;
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>59</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>ENGIN 4 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Données douteuses</TexteCourt>
           <TexteLong>Les données sont bien recues mais pas de facon régulière :
  - plusieurs messages non valides
  - problème de cadence : non conforme à la cadence attendue par CINNA
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
            
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;ENG4&quot;
       - contrôle des données
       - vérification de la liaison / configuration système de navigation
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>60</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>ENGIN 5 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
             <TexteCourt>Absence de données</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du système de navigation 
de l&apos;engin 5 :            
- Absence de donnée
- Données recues mais non valides :

      Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
            
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;ENG5&quot;
       - contrôle visuel des données
       - vérification de la liaison / configuration du système de navigation
 
   Dans le cas où le système de navigation engin 5 est inutilisé, déconnecter le capteur
au niveau de CINNA pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des acquisitions configurables&quot;
        Onglet &quot;Navigation engin 5&quot;
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>61</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>ENGIN 5 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Données douteuses</TexteCourt>
           <TexteLong>Les données sont bien recues mais pas de facon régulière :
  - plusieurs messages non valides
  - problème de cadence : non conforme à la cadence attendue par CINNA
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
            
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;ENG5&quot;
       - contrôle des données
       - vérification de la liaison / configuration système de navigation
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>62</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>ENGIN 6 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
             <TexteCourt>Absence de données</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du système de navigation 
de l&apos;engin 6 :            
- Absence de donnée
- Données recues mais non valides :

      Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
            
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;ENG6&quot;
       - contrôle visuel des données
       - vérification de la liaison / configuration du système de navigation
 
   Dans le cas où le système de navigation engin 6 est inutilisé, déconnecter le capteur
au niveau de CINNA pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des acquisitions configurables&quot;
        Onglet &quot;Navigation engin 6&quot;
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>63</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>ENGIN 6 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>reserve</TexteCourt>
           <TexteLong>Les données sont bien recues mais pas de facon régulière :
  - plusieurs messages non valides
  - problème de cadence : non conforme à la cadence attendue par CINNA
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
            
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;ENG6&quot;
       - contrôle des données
       - vérification de la liaison / configuration système de navigation
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>64</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>GYROCOMPAS 1 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>10030</AlertId>
             <TexteCourt>Absence de données</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du gyrocompas 1 :            
- Absence de donnée
- Données recues mais non valides. 
           Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;GYRO1&quot;
       - contrôle visuel des données
       - vérification de la liaison / configuration du système de navigation
 
   Dans le cas où le gyrocompas 1 est inutilisé, déconnecter le capteur au niveau de CINNA 
   pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des acquisitions configurables&quot;
        Onglet &quot;Gyro&quot;      
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>65</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>GYROCOMPAS 1 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Données douteuses</TexteCourt>
           <TexteLong>Les données sont bien recues mais pas de facon régulière :
  - plusieurs messages non valides
  - problème de cadence : non conforme à la cadence attendue par CINNA
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;GYRO1&quot;
       - contrôle des données
       - vérification de la liaison / configuration système de navigation
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>66</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>GYROCOMPAS 2 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>10031</AlertId>
             <TexteCourt>Absence de données</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du gyrocompas 2 :            
- Absence de donnée
- Données recues mais non valides. 
           Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;GYRO2&quot;
       - contrôle visuel des données
       - vérification de la liaison / configuration du système de navigation
 
   Dans le cas où le gyrocompas 2 est inutilisé, déconnecter le capteur au niveau de CINNA 
   pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des acquisitions configurables&quot;
        Onglet &quot;Gyro&quot;      
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>67</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>GYROCOMPAS 2 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Données douteuses</TexteCourt>
           <TexteLong>Les données sont bien recues mais pas de facon régulière :
  - plusieurs messages non valides
  - problème de cadence : non conforme à la cadence attendue par CINNA
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;GYRO2&quot;
       - contrôle des données
       - vérification de la liaison / configuration système de navigation
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>68</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>GYROCOMPAS 3 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>10032</AlertId>
             <TexteCourt>Absence de données</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du gyrocompas 3 :            
- Absence de donnée
- Données recues mais non valides. 
           Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;GYRO3&quot;
       - contrôle visuel des données
       - vérification de la liaison / configuration du système de navigation
 
   Dans le cas où le gyrocompas 3 est inutilisé, déconnecter le capteur au niveau de CINNA 
   pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des acquisitions configurables&quot;
        Onglet &quot;Gyro&quot;      
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>69</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>GYROCOMPAS 3 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Données douteuses</TexteCourt>
           <TexteLong>Les données sont bien recues mais pas de facon régulière :
  - plusieurs messages non valides
  - problème de cadence : non conforme à la cadence attendue par CINNA
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;GYRO3&quot;
       - contrôle des données
       - vérification de la liaison / configuration système de navigation
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>70</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>GYROCOMPAS 4 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>10033</AlertId>
             <TexteCourt>Absence de données</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du gyrocompas 4 :            
- Absence de donnée
- Données recues mais non valides. 
           Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;GYRO4&quot;
       - contrôle visuel des données
       - vérification de la liaison / configuration du système de navigation
 
   Dans le cas où le gyrocompas 4 est inutilisé, déconnecter le capteur au niveau de CINNA 
   pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des acquisitions configurables&quot;
        Onglet &quot;Gyro&quot;      
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>71</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>GYROCOMPAS 4 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Données douteuses</TexteCourt>
           <TexteLong>Les données sont bien recues mais pas de facon régulière :
  - plusieurs messages non valides
  - problème de cadence : non conforme à la cadence attendue par CINNA
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;GYRO4&quot;
       - contrôle des données
       - vérification de la liaison / configuration système de navigation
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>72</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>GYROCOMPAS 5 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>10034</AlertId>
             <TexteCourt>Absence de données</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du gyrocompas 5 :            
- Absence de donnée
- Données recues mais non valides. 
           Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;GYRO5&quot;
       - contrôle visuel des données
       - vérification de la liaison / configuration du système de navigation
 
   Dans le cas où le gyrocompas 5 est inutilisé, déconnecter le capteur au niveau de CINNA 
   pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des acquisitions configurables&quot;
        Onglet &quot;Gyro&quot;      
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>73</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>GYROCOMPAS 5 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Données douteuses</TexteCourt>
           <TexteLong>Les données sont bien recues mais pas de facon régulière :
  - plusieurs messages non valides
  - problème de cadence : non conforme à la cadence attendue par CINNA
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;GYRO5&quot;
       - contrôle des données
       - vérification de la liaison / configuration système de navigation
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>
    
    

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>74</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>GYROCOMPAS HYBRIDE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>oui</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Gyro relatif Absence de données</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du gyrocompas utilisé pour 
 le calcul de l&apos;hybridation comme cap  relatif.
  
  Le cap hybridé est invalide et n&apos;est plus pris en compte            
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Responsabilité transférée sur le gyrocompas utilisé  comme cap relatif
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>75</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>GYROCOMPAS HYBRIDE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>oui</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Gyro relatif : donnees douteuses</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du gyrocompas utilisé pour 
le calcul de l&apos;hybridation comme cap  relatif
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Responsabilité transférée sur le gyrocompas utilisé comme cap relatif</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>76</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>GYROCOMPAS HYBRIDE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>oui</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Gyro absolu Absence de données</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du gyrocompas utilisé pour 
le calcul de l&apos;hybridation comme cap  absolu.
  
	  Le cap hybridé prend en compte uniquement le cap relatif
	  </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Responsabilité transférée sur le gyrocompas utilisé comme cap absolu
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>77</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>GYROCOMPAS HYBRIDE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>oui</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Gyro absolu ; données douteuses</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du gyrocompas utilisé pour 
le calcul de l&apos;hybridation comme cap  absolu.
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Responsabilité transférée sur le gyrocompas utilisé comme cap absolu
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>



    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>78</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>CAP PRINCIPAL </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>oui</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>fixe</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>oui</LiaisonBam>
            <AlertId>10035</AlertId>
            <TexteCourt>Donnees de cap invalides (CTRL INTEGRITE)</TexteCourt>
            <TexteLong>Il y a un écart trop important entre le cap courant et les valeurs de cap données 
par les autres gyrocompas connectés sur CINNA.

    --&gt;  Le cap est déclaré invalide et n&apos;est plus pris en compte
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Le problème ne vient pas forcement du cap courant mais peut également 
venir d&apos;un gyrocompas secondaire.

Vérifier les courbes de cap pour déterminer quel gyrocompas pose problème.

   - Menu &quot;Visualisation&quot; --&gt; &quot;Tracé temporel des capteurs&quot;
   - Choisir le graphe  &quot;Cap&quot;
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>79</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>CAP PRINCIPAL </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Donnees douteuses (CTRL INTEGRITE)</TexteCourt>
            <TexteLong>Il y a un écart entre le cap courant et les valeurs de cap données 
par les autres gyrocompas connectés sur CINNA.
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Le problème ne vient pas forcement du cap courant mais peut également 
venir d&apos;un gyrocompas secondaire.

Vérifier les courbes de cap pour déterminer quel gyrocompas pose problème.

   - Menu &quot;Visualisation&quot; --&gt; &quot;Tracé temporel des capteurs&quot;
   - Choisir le graphe  &quot;Cap&quot;
        </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>80</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>CAP PRINCIPAL </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Controle d&apos;integrite impossible</TexteCourt>
            <TexteLong>Un seul gyrocompas est connecté sur CINNA, le contrôle d&apos;intégrité est impossible.
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Si le fonctionnement de CINNA est prévu avec 1 seul gyrocompas, il faut 
désactiver cette alarme.
    voir DEC/QAE pour changer la configuration
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>81</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>CAP PRINCIPAL </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>oui</LiaisonBam>
            <AlertId>10036</AlertId>
            <TexteCourt>controle d&apos;integrite a long terme invalide</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 81</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 81</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>82</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>LOCH 1 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>10040</AlertId>
             <TexteCourt>Absence de données</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du loch 1 :            
- Absence de donnée
- Données recues mais non valides. 
           Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;LOCH1&quot;
       - contrôle visuel des données
       - vérification de la liaison / configuration du système de navigation
 
   Dans le cas où le loch 1 est inutilisé, déconnecter le capteur au niveau de CINNA 
   pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des acquisitions configurables&quot;
        Onglet &quot;Loch&quot;      
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>83</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>LOCH 1 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Données douteuses</TexteCourt>
           <TexteLong>Les données sont bien recues mais pas de facon régulière :
  - plusieurs messages non valides
  - problème de cadence : non conforme à la cadence attendue par CINNA
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;LOCH1&quot;
       - contrôle des données
       - vérification de la liaison / configuration système de navigation
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>84</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>LOCH 2 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>10041</AlertId>
             <TexteCourt>Absence de données</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du loch 2 :            
- Absence de donnée
- Données recues mais non valides. 
           Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;LOCH2&quot;
       - contrôle visuel des données
       - vérification de la liaison / configuration du système de navigation
 
   Dans le cas où le loch 2 est inutilisé, déconnecter le capteur au niveau de CINNA 
   pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des acquisitions configurables&quot;
        Onglet &quot;Loch&quot;      
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>85</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>LOCH 2 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Données douteuses</TexteCourt>
           <TexteLong>Les données sont bien recues mais pas de facon régulière :
  - plusieurs messages non valides
  - problème de cadence : non conforme à la cadence attendue par CINNA
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;LOCH2&quot;
       - contrôle des données
       - vérification de la liaison / configuration système de navigation
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>86</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>LOCH PRINCIPAL </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>oui</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>fixe</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>oui</LiaisonBam>
            <AlertId>10042</AlertId>
            <TexteCourt>Donnees de loch invalides (CTRL INTEGRITE)</TexteCourt>
            <TexteLong>Il y a un écart trop important entre la vitesse courante et les valeurs
de vitesse données par l&apos;autre loch connecté sur CINNA.

    --&gt;  Le loch est déclaré invalide et n&apos;est plus pris en compte
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Le problème ne vient pas forcement du loch courant mais peut également 
venir du loch secondaire.

Vérifier les courbes de vitesse pour déterminer quel loch pose problème.

   - Menu &quot;Visualisation&quot; --&gt; &quot;Tracé temporel des capteurs&quot;
   - Choisir le graphe  &quot;Loch&quot;
           </TexteAideDecision>       
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>87</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>LOCH PRINCIPAL </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>oui</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Donnees de loch douteuses (CTRL INTEGRITE)</TexteCourt>
            <TexteLong>Il y a un écart entre la vitesse courante et les valeurs de vitesse données 
par l&apos;autres loch connecté sur CINNA.
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Le problème ne vient pas forcement du loch courant mais peut également 
venir du loch secondaire.

Vérifier les courbes de vitesse pour déterminer quel loch pose problème.

   - Menu &quot;Visualisation&quot; --&gt; &quot;Tracé temporel des capteurs&quot;
   - Choisir le graphe  &quot;Loch&quot;
           </TexteAideDecision>       
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>88</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>LOCH PRINCIPAL </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Controle d&apos;integrite impossible</TexteCourt>
            <TexteLong>Un seul loch est connecté sur CINNA, le contrôle d&apos;intégrité est impossible.</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Si le fonctionnement de CINNA est prévu avec 1 seul loch, il faut désactiver cette alarme. voir DEC/QAE pour changer la configuration
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>89</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>LOCH PRINCIPAL </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>oui</LiaisonBam>
            <AlertId>10043</AlertId>
            <TexteCourt>controle d&apos;integrite a long terme invalide</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 89</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 89</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>90</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>SONDEUR 1 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>10050</AlertId>
            <TexteCourt>Données invalides</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du sondeur 1 :            
- Absence de donnée
- Données recues mais non valides. 
           Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;BATHY1&quot;
       - contrôle visuel des données
       - vérification de la liaison / configuration du système de navigation
 
   Dans le cas où le sondeur 1 est inutilisé, déconnecter le capteur au niveau de CINNA 
   pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des acquisitions configurables&quot;
        Onglet &quot;Sondeur et SMF&quot;      
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>91</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>SONDEUR 1 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Données douteuses</TexteCourt>
           <TexteLong>Les données sont bien recues mais pas de facon régulière :
  - plusieurs messages non valides
  - problème de cadence : non conforme à la cadence attendue par CINNA
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;BATHY1&quot;
       - contrôle des données
       - vérification de la liaison / configuration système de navigation
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>92</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>SONDEUR 2 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>10051</AlertId>
            <TexteCourt>donnees invalides</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du sondeur 2 :            
- Absence de donnée
- Données recues mais non valides. 
           Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;BATHY2&quot;
       - contrôle visuel des données
       - vérification de la liaison / configuration du système de navigation
 
   Dans le cas où le sondeur 2 est inutilisé, déconnecter le capteur au niveau de CINNA 
   pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des acquisitions configurables&quot;
        Onglet &quot;Sondeur et SMF&quot;      
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>93</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>SONDEUR 2 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>donnees douteuses</TexteCourt>
           <TexteLong>Les données sont bien recues mais pas de facon régulière :
  - plusieurs messages non valides
  - problème de cadence : non conforme à la cadence attendue par CINNA
</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;BATHY2&quot;
       - contrôle des données
       - vérification de la liaison / configuration système de navigation
</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>94</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>SONDEUR PRINCIPAL </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>oui</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>fixe</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>oui</LiaisonBam>
            <AlertId>10052</AlertId>
            <TexteCourt>donnees de sonde invalides (CTRL INTEGRITE)</TexteCourt>
            <TexteLong>Il y a un écart trop important entre les sondeurs connectés sur CINNA.
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>
           </TexteAideDecision>       
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>95</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>SONDEUR PRINCIPAL </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>oui</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>donnees de sonde douteuses (CTRL INTEGRITE)</TexteCourt>
            <TexteLong>Il y a un écart trop important entre les sondeurs connectés sur CINNA.
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>96</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>SONDEUR PRINCIPAL </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>controle d&apos;integrite impossible</TexteCourt>
            <TexteLong> </TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>97</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>RADAR 1 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Absence</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du RADAR 1 :            
- Absence de donnée
- Données recues mais non valides. 
           Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;RADAR1&quot;
       - contrôle visuel des données
       - vérification de la liaison / configuration du système de navigation
 
   Dans le cas où le RADAR 1 est inutilisé, déconnecter le capteur au niveau de CINNA 
   pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des acquisitions configurables&quot;
        Onglet &quot;Radar et AIS&quot;      
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>98</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>RADAR 1 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Données incorrectes </TexteCourt>
           <TexteLong>Les données sont bien recues mais le message n&apos;est pas valide :
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;RADAR1&quot;
       - contrôle des données
       - vérification de la liaison / configuration système de navigation
           </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>99</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RADAR 1 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>reserve</TexteCourt>
           <TexteLong> </TexteLong>
            <TexteAideDecision>  </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>100</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RADAR 1 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>reserve</TexteCourt>
           <TexteLong> </TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>101</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>RADAR 2 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Absence</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du RADAR 2 :            
- Absence de donnée
- Données recues mais non valides. 
           Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;RADAR2&quot;
       - contrôle visuel des données
       - vérification de la liaison / configuration du système de navigation
 
   Dans le cas où le RADAR 2 est inutilisé, déconnecter le capteur au niveau de CINNA 
   pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des acquisitions configurables&quot;
        Onglet &quot;Radar et AIS&quot;      
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>102</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>RADAR 2 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Données incorrectes </TexteCourt>
           <TexteLong>Les données sont bien recues mais le message n&apos;est pas valide :
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;RADAR2&quot;
       - contrôle des données
       - vérification de la liaison / configuration système de navigation
           </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>103</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RADAR 2 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>reserve</TexteCourt>
            <TexteLong> </TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>104</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RADAR 2 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>reserve</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 104</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 104</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>105</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>AIS </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>reserve</TexteCourt>
            <TexteLong> </TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>106</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>AIS </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>reserve</TexteCourt>
            <TexteLong> </TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>107</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>AIS </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>reserve</TexteCourt>
            <TexteLong> </TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>108</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>AIS </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>reserve</TexteCourt>
            <TexteLong> </TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>109</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>ATTITUDE 1 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Donnees invalides</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant de la centrale d&apos;attitude 1 :            
- Absence de donnée
- Données recues mais non valides. 
           Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;ATT1&quot;
       - contrôle visuel des données
       - vérification de la liaison / configuration du système de navigation
 
   Dans le cas où cette centrale d&apos;attitude est inutilisé, déconnecter le capteur au niveau de CINNA 
   pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des acquisitions configurables&quot;
        Onglet &quot;Attitude&quot;      
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>110</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>ATTITUDE 1 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Donnees douteuses</TexteCourt>
            <TexteLong>Les données sont bien recues mais pas de facon régulière :
  - plusieurs messages non valides
  - problème de cadence : non conforme à la cadence attendue par CINNA
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;ATT1&quot;
       - contrôle des données
       - vérification de la liaison / configuration système de navigation
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>111</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>ATTITUDE 2 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>donnees invalides</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant de la centrale d&apos;attitude 2 :            
- Absence de donnée
- Données recues mais non valides. 
           Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;ATT2&quot;
       - contrôle visuel des données
       - vérification de la liaison / configuration du système de navigation
 
   Dans le cas où cette centrale d&apos;attitude est inutilisé, déconnecter le capteur au niveau de CINNA 
   pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des acquisitions configurables&quot;
        Onglet &quot;Attitude&quot;      
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>112</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>ATTITUDE 2 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>donnees douteuses</TexteCourt>
            <TexteLong>Les données sont bien recues mais pas de facon régulière :
  - plusieurs messages non valides
  - problème de cadence : non conforme à la cadence attendue par CINNA
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;ATT2&quot;
       - contrôle des données
       - vérification de la liaison / configuration système de navigation
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>113</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>ATTITUDE 3 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>donnees invalides</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant de la centrale d&apos;attitude 3 :            
- Absence de donnée
- Données recues mais non valides. 
           Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;ATT3&quot;
       - contrôle visuel des données
       - vérification de la liaison / configuration du système de navigation
 
   Dans le cas où cette centrale d&apos;attitude est inutilisé, déconnecter le capteur au niveau de CINNA 
   pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des acquisitions configurables&quot;
        Onglet &quot;Attitude&quot;      
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>114</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>ATTITUDE 3 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Donnees douteuses</TexteCourt>
            <TexteLong>Les données sont bien recues mais pas de facon régulière :
  - plusieurs messages non valides
  - problème de cadence : non conforme à la cadence attendue par CINNA
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;ATT3&quot;
       - contrôle des données
       - vérification de la liaison / configuration système de navigation
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>115</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>ATTITUDE 4 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Donnees invalides</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant de la centrale d&apos;attitude 4 :            
- Absence de donnée
- Données recues mais non valides. 
           Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;ATT4&quot;
       - contrôle visuel des données
       - vérification de la liaison / configuration du système de navigation
 
   Dans le cas où cette centrale d&apos;attitude est inutilisé, déconnecter le capteur au niveau de CINNA 
   pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des acquisitions configurables&quot;
        Onglet &quot;Attitude&quot;      
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>116</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>ATTITUDE 4 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Donnees douteuses</TexteCourt>
            <TexteLong>Les données sont bien recues mais pas de facon régulière :
  - plusieurs messages non valides
  - problème de cadence : non conforme à la cadence attendue par CINNA
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;ATT4&quot;
       - contrôle des données
       - vérification de la liaison / configuration système de navigation
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>117</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>ARCHIVAGE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Enregistrement (alerte obsolete)</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 117</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 117</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>118</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>ARCHIVAGE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Enregistrement (alerte obsolete)</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 118</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 118</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>119</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>ARCHIVAGE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Enregistrement (alerte obsolete)</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 119</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 119</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>120</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>ARCHIVAGE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Enregistrement (alerte obsolete)</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 120</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 120</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>121</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>ARCHIVAGE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Enregistrement (alerte obsolete)</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 121</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 121</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>122</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>ARCHIVAGE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Enregistrement (alerte obsolete)</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 122</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 122</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>123</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Probleme diffusion broadcast (ethernet)</TexteCourt>
            <TexteLong>La diffusion Ethernet broadcat ne fonctionne pas</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Il peut y avoir un problème réseau (câblage / tête de réseau...)
   --&gt;  Une relance du temps réel est nécessaire
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>124</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>ECDIS </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>oui</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Probleme communication avec systeme IHM (ethernet)</TexteCourt>
            <TexteLong>La liaison avec le système principal est interrompue</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Le problème peut venir soit du temps réel soit de l&apos;IHM
 - Relancer l&apos;IHM
 - Si pas d&apos;amélioration, relancer le Temps réel
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>125</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>ECDIS </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>fixe</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Probleme communication avec systeme d&apos;archivage (ethernet)</TexteCourt>
            <TexteLong>Les données ne sont plus envoyées au système d&apos;archivage </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Il peut y avoir un problème réseau (câblage / tête de réseau...)
   --&gt;  Une relance du temps réel est nécessaire
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>126</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>Libre </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt> </TexteCourt>
            <TexteLong> </TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>127</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>libre </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt> </TexteCourt>
            <TexteLong> </TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>128</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>Libre </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt> </TexteCourt>
            <TexteLong> </TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>129</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>Libre </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt> </TexteCourt>
            <TexteLong> </TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>130</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>Libre </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt> </TexteCourt>
            <TexteLong> </TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>131</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>METEO </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Données invalides</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant de la centrale météo :            
- Absence de donnée
- Données recues mais non valides. 
           Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;VENT&quot;
       - contrôle visuel des données
       - vérification de la liaison / configuration du système de navigation
 
   Dans le cas où cette centrale d&apos;attitude est inutilisé, déconnecter le capteur au niveau de CINNA 
   pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des acquisitions configurables&quot;
        Onglet &quot;autres&quot;      
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>132</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>METEO </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Données douteuses</TexteCourt>
            <TexteLong>Les données sont bien recues mais pas de facon régulière :
  - plusieurs messages non valides
  - problème de cadence : non conforme à la cadence attendue par CINNA
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;VENT&quot;
       - contrôle des données
       - vérification de la liaison / configuration système de navigation
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>133</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>TREUIL </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Données invalides</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du treuil :            
- Absence de donnée
- Données recues mais non valides. 
           Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;TREUIL&quot;
       - contrôle visuel des données
       - vérification de la liaison / configuration du système de navigation
 
   Dans le cas où cette centrale d&apos;attitude est inutilisé, déconnecter le capteur au niveau de CINNA 
   pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des acquisitions configurables&quot;
        Onglet &quot;autres&quot;      
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>134</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>TREUIL </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>reserve</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 134</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 134</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>135</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>GEOMETRIE CHALUT </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Données invalides</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du système de
de géométrie du chalut :            
- Absence de donnée
- Données recues mais non valides. 
           Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;GEOCHA&quot;
       - contrôle visuel des données
       - vérification de la liaison / configuration du système de navigation
 
   Dans le cas où cette centrale d&apos;attitude est inutilisé, déconnecter le capteur au niveau de CINNA 
   pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des acquisitions configurables&quot;
        Onglet &quot;autres&quot;      
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>136</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Probleme diffusion voie 1</TexteCourt>
            <TexteLong>Les données ne sont plus diffusées sur le système de diffusion 1</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Relancer cette diffusion à partir de l&apos;IHM :
- Menu &quot;Configuration&quot; 
          --&gt;  &quot;Diffusions configurables&quot;  
                    --&gt;  Onglet : &quot;Diffusion 1&quot;
- Stopper la diffusion
- Relancer la diffusion avec les mêmes paramètres que précédemment
          </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>137</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Probleme diffusion voie 2</TexteCourt>
            <TexteLong>Les données ne sont plus diffusées sur le système de diffusion 2</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Relancer cette diffusion à partir de l&apos;IHM :
- Menu &quot;Configuration&quot; 
          --&gt;  &quot;Diffusions configurables&quot;  
                    --&gt;  Onglet : &quot;Diffusion 2&quot;
- Stopper la diffusion
- Relancer la diffusion avec les mêmes paramètres que précédemment
          </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>138</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Probleme diffusion voie 3</TexteCourt>
            <TexteLong>Les données ne sont plus diffusées sur le système de diffusion 3</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Relancer cette diffusion à partir de l&apos;IHM :
- Menu &quot;Configuration&quot; 
          --&gt;  &quot;Diffusions configurables&quot;  
                    --&gt;  Onglet : &quot;Diffusion 3&quot;
- Stopper la diffusion
- Relancer la diffusion avec les mêmes paramètres que précédemment
          </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>139</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Probleme diffusion voie 4</TexteCourt>
            <TexteLong>Les données ne sont plus diffusées sur le système de diffusion 4</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Relancer cette diffusion à partir de l&apos;IHM :
- Menu &quot;Configuration&quot; 
          --&gt;  &quot;Diffusions configurables&quot;  
                    --&gt;  Onglet : &quot;Diffusion 4&quot;
- Stopper la diffusion
- Relancer la diffusion avec les mêmes paramètres que précédemment
          </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>140</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Probleme diffusion voie 5</TexteCourt>
            <TexteLong>Les données ne sont plus diffusées sur le système de diffusion 5</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Une relance du temps réel est nécessaire
          </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>141</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Probleme diffusion voie 6</TexteCourt>
            <TexteLong>Les données ne sont plus diffusées sur le système de diffusion 6</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Une relance du temps réel est nécessaire
          </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>142</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Probleme diffusion voie 7</TexteCourt>
            <TexteLong>Les données ne sont plus diffusées sur le système de diffusion 7</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Une relance du temps réel est nécessaire
          </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>143</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Probleme diffusion voie 8</TexteCourt>
            <TexteLong>Les données ne sont plus diffusées sur le système de diffusion 8</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Une relance du temps réel est nécessaire
          </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>144</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Probleme diffusion voie 9</TexteCourt>
            <TexteLong>Les données ne sont plus diffusées sur le système de diffusion 9</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Une relance du temps réel est nécessaire
          </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>145</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Probleme diffusion voie 10</TexteCourt>
            <TexteLong>Les données ne sont plus diffusées sur le système de diffusion 10</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Une relance du temps réel est nécessaire
          </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>146</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Probleme diffusion voie 11</TexteCourt>
            <TexteLong>Les données ne sont plus diffusées sur le système de diffusion 11</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Une relance du temps réel est nécessaire
          </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>147</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Probleme diffusion voie 12</TexteCourt>
            <TexteLong>Les données ne sont plus diffusées sur le système de diffusion 12</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Une relance du temps réel est nécessaire
          </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>148</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Probleme diffusion voie 13</TexteCourt>
            <TexteLong>Les données ne sont plus diffusées sur le système de diffusion 13</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Une relance du temps réel est nécessaire
          </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>149</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Probleme diffusion voie 14</TexteCourt>
            <TexteLong>Les données ne sont plus diffusées sur le système de diffusion 14</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Une relance du temps réel est nécessaire
          </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>150</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Probleme diffusion voie 15</TexteCourt>
            <TexteLong>Les données ne sont plus diffusées sur le système de diffusion 15</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Une relance du temps réel est nécessaire
          </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>151</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Probleme diffusion voie 16</TexteCourt>
            <TexteLong>Les données ne sont plus diffusées sur le système de diffusion 16</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Une relance du temps réel est nécessaire
          </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>152</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Probleme diffusion voie 17</TexteCourt>
            <TexteLong>Les données ne sont plus diffusées sur le système de diffusion 17</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Une relance du temps réel est nécessaire
          </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>153</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Probleme diffusion voie 18</TexteCourt>
            <TexteLong>Les données ne sont plus diffusées sur le système de diffusion 18</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Une relance du temps réel est nécessaire
          </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>154</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Probleme diffusion voie 19</TexteCourt>
            <TexteLong>Les données ne sont plus diffusées sur le système de diffusion 19</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Une relance du temps réel est nécessaire
          </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>155</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Probleme diffusion voie 20</TexteCourt>
            <TexteLong>Les données ne sont plus diffusées sur le système de diffusion 20</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Une relance du temps réel est nécessaire
          </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>156</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt> </TexteCourt>
            <TexteLong> </TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>157</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt> </TexteCourt>
            <TexteLong> </TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>158</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt> </TexteCourt>
            <TexteLong> </TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>159</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt> </TexteCourt>
            <TexteLong> </TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>160</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt> </TexteCourt>
            <TexteLong> </TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>161</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt> </TexteCourt>
            <TexteLong> </TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>162</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt> </TexteCourt>
            <TexteLong> </TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>163</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt> </TexteCourt>
            <TexteLong></TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>164</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt> </TexteCourt>
            <TexteLong> </TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>165</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>Diffusion </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt> </TexteCourt>
            <TexteLong> </TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>166</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>MACHINE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Données invalides</TexteCourt>
            <TexteLong>Problème de prise en compte des informations venant du système de
de gestion des paramètres machine :            
- Absence de donnée
- Données recues mais non valides. 
           Plusieurs possibilités:
                - checksum message NMEA            
                - flag de validité des données
                - format message si liaison série (vitesse, Nb bits...)
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier les messages 
    Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;test acquisition&quot; --&gt; &quot;PROGOU&quot;
       - contrôle visuel des données
       - vérification de la liaison / configuration du système de navigation
 
   Dans le cas où cette centrale d&apos;attitude est inutilisé, déconnecter le capteur au niveau de CINNA 
   pour supprimer l&apos;alarme :

  Menu : &quot;Configuration&quot; --&gt; &quot;Définition des acquisitions configurables&quot;
        Onglet &quot;autres&quot;      
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>167</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>oui</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>fixe</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>oui</LiaisonBam>
            <AlertId>10070</AlertId>
            <TexteCourt>Erreur dans le calcul de la navigation</TexteCourt>
            <TexteLong>La tâche d&apos;entretien d&apos;estime est en erreur. 
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Cette fonctionnalité est indispensable pour le bon fonctionnement de la centrale
de navigation

   --&gt;  Une relance du système temps réel est obligatoire
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>168</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>oui</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>fixe</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>oui</LiaisonBam>
            <AlertId>10071</AlertId>
            <TexteCourt>Erreur dans le calcul de la navigation intégrée</TexteCourt>
            <TexteLong>Attention la tache de calcul de la position intégrée est en erreur
Le courant calculé par CINNA est faux.
            </TexteLong>
            <TexteAideDecision>

   --&gt;  Une relance du système temps réel est obligatoire pour relancer cette fonctionnalité
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>169</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Erreur navigation intégrée </TexteCourt>
            <TexteLong>Saut de position important entre la nav. integree et le systeme courant
 </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Contrôler le positionnement des différents capteurs pour déterminer
le système en défaut

Menu &quot;Visualisation&quot;
            --&gt;  &quot;Données de navigation&quot; 
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>170</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>SYSTEME TR </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt> </TexteCourt>
            <TexteLong> </TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>171</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>SYSTEME TR </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt> </TexteCourt>
            <TexteLong> </TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>172</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>SYSTEME TR </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt> </TexteCourt>
            <TexteLong> </TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>173</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>SYSTEME TR </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt> </TexteCourt>
            <TexteLong> </TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>174</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>SYSTEME TR </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt> </TexteCourt>
            <TexteLong> </TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>175</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>SYSTEME TR </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt> </TexteCourt>
            <TexteLong> </TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>176</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>SYSTEME TR </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt> </TexteCourt>
            <TexteLong> </TexteLong>
            <TexteAideDecision> </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>177</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION 1 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Probleme de recalage de la position sur PPS</TexteCourt>
            <TexteLong>L&apos;écart de temps entre la réception du mesage et le signal 1PPS est trop
important.
La navigation 1 n&apos;est pas recalée sur le signal 1PPS</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifiez dans la fenêtre des données de navigation l&apos;écart de temps
entre la navigation 1 et le temps courant dans CINNA
Menu &quot;Visualisation&quot;
            --&gt;  &quot;Données de navigation&quot; 
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>178</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION 2 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Probleme de recalage de la position sur PPS</TexteCourt>
            <TexteLong>L&apos;écart de temps entre la réception du mesage et le signal 1PPS est trop
important.
La navigation 2 n&apos;est pas recalée sur le signal 1PPS</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifiez dans la fenêtre des données de navigation l&apos;écart de temps
entre la navigation 2 et le temps courant dans CINNA
Menu &quot;Visualisation&quot;
            --&gt;  &quot;Données de navigation&quot; 
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>179</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION 3 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Probleme de recalage de la position sur PPS</TexteCourt>
            <TexteLong>L&apos;écart de temps entre la réception du mesage et le signal 1PPS est trop
important.
La navigation 3 n&apos;est pas recalée sur le signal 1PPS</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifiez dans la fenêtre des données de navigation l&apos;écart de temps
entre la navigation 3 et le temps courant dans CINNA
Menu &quot;Visualisation&quot;
            --&gt;  &quot;Données de navigation&quot; 
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>180</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION 4 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Probleme de recalage de la position sur PPS</TexteCourt>
            <TexteLong>L&apos;écart de temps entre la réception du mesage et le signal 1PPS est trop important. La navigation 4 n&apos;est pas recalée sur le signal 1PPS</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifiez dans la fenêtre des données de navigation l&apos;écart de temps
entre la navigation 4 et le temps courant dans CINNA
Menu &quot;Visualisation&quot;
            --&gt;  &quot;Données de navigation&quot; 
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>181</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION EXTERNE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Probleme de recalage de la position sur PPS</TexteCourt>
            <TexteLong>L&apos;écart de temps entre la réception du mesage et le signal 1PPS est trop
important.
La navigation externe n&apos;est pas recalée sur le signal 1PPS</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifiez dans la fenêtre des données de navigation l&apos;écart de temps
entre la navigation externe et le temps courant dans CINNA
Menu &quot;Visualisation&quot;
            --&gt;  &quot;Données de navigation&quot; 
            </TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>182</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>HOR. ACEB </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Probleme de synchro PPS ou ZDA(pas de recalage posit.)</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 182</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 182</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>183</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>HOR. ACEB </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Pas de controle de synchro PPS - ZDA (pas de recalage posit.)</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 183</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 183</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

<Alerte>
<Identifiant>
<Numero>184</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION 1 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Problème de géodésie</TexteCourt>
            <TexteLong>La geodesie est différente du  WGS84 </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier la géodésie sur le récepteur de navigation 1</TexteAideDecision>
</Identifiant>
</Alerte>
<Alerte>
<Identifiant>
<Numero>185</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION 2 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Problème de géodésie</TexteCourt>
            <TexteLong>La geodesie est différente du  WGS84 </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier la géodésie sur le récepteur de navigation 2</TexteAideDecision>
</Identifiant>
</Alerte>
<Alerte>
<Identifiant>
<Numero>186</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION 3 </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Problème de géodésie</TexteCourt>
            <TexteLong>La geodesie est différente du  WGS84 </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier la géodésie sur le récepteur de navigation 3</TexteAideDecision>
</Identifiant>
</Alerte>
<Alerte>
<Identifiant>
<Numero>187</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION 4</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Problème de géodésie</TexteCourt>
            <TexteLong>La geodesie est différente du  WGS84 </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier la géodésie sur le récepteur de navigation 4</TexteAideDecision>
</Identifiant>
</Alerte>
<Alerte>
<Identifiant>
<Numero>188</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION EXT</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Problème de géodésie</TexteCourt>
            <TexteLong>La geodesie est différente du  WGS84 </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier la géodésie sur le récepteur de navigation externe</TexteAideDecision>
</Identifiant>
</Alerte>
<Alerte>
<Identifiant>
<Numero>189</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>NAVIGATION COURANTE</Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Problème de géodésie</TexteCourt>
            <TexteLong>La geodesie est différente du  WGS84 </TexteLong>
            <TexteAideDecision>Vérifier la géodésie sur le récepteur utilisé pour la navigation courante</TexteAideDecision>
</Identifiant>
</Alerte>
<Alerte>
<Identifiant>
<Numero>190</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>UPS </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Absence de surveillance des UPS</TexteCourt>
            <TexteLong>La surveillance des UPS des systèmes IHM et Temps reel n'est pas possible</TexteLong>
            <TexteAideDecision></TexteAideDecision>
</Identifiant>
</Alerte>
<Alerte>
<Identifiant>
<Numero>191</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>UPS </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>TR : Pas de surveillance</TexteCourt>
            <TexteLong>>Absence de surveillance de l'UPS du TR</TexteLong>
            <TexteAideDecision></TexteAideDecision>
</Identifiant>
</Alerte>
<Alerte>
<Identifiant>
<Numero>192</Numero>
           <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>UPS </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>C</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>IHM : Pas de surveillance</TexteCourt>
            <TexteLong>Absence de surveillance de l'UPS de l'IHM </TexteLong>
            <TexteAideDecision></TexteAideDecision>
</Identifiant>
</Alerte>
<Alerte>
<Identifiant>
<Numero>193</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>UPS </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>fixe</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Problème sur le système  temps réel</TexteCourt>
            <TexteLong>UPS : absence d'alimentation du système temps reel (sur batterie)</TexteLong>
            <TexteAideDecision> Le système fonctionne sur batterie.  
Vérifier l'alimentation :
Lancer l'utilitaire de gestion des UPS pour connaitre la duree restante avant l'arret du système
</TexteAideDecision>
</Identifiant>
</Alerte>
<Alerte>
<Identifiant>
<Numero>194</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>UPS </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>fixe</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>Problème sur le système principal</TexteCourt>
            <TexteLong>UPS : absence d'alimentation du système IHM principal  (sur batterie)</TexteLong>
            <TexteAideDecision>
Le système fonctionne sur batterie.
Vérifier l'alimentation :
Lancer l'utilitaire de gestion des UPS pour connaitre la duree restante avant l'aaret du système
</TexteAideDecision>
</Identifiant>
</Alerte>
<Alerte>
<Identifiant>
<Numero>195</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>CINNA</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 195</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 195</TexteAideDecision>
</Identifiant>
</Alerte>
<Alerte>
<Identifiant>
<Numero>196</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>CINNA</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 196</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 196</TexteAideDecision>
</Identifiant>
</Alerte>
<Alerte>
<Identifiant>
<Numero>197</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>CINNA</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 197</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 197</TexteAideDecision>
</Identifiant>
</Alerte>
<Alerte>
<Identifiant>
<Numero>198</Numero>
           <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>CINNA</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 198</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 198</TexteAideDecision>
</Identifiant>
</Alerte>
<Alerte>
<Identifiant>
<Numero>199</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>CINNA</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 199</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 199</TexteAideDecision>
</Identifiant>
</Alerte>
    <Alerte>
<Identifiant>
<Numero>200</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>CINNA</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 200</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 200</TexteAideDecision>
</Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>201</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>CINNA</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 201</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 201</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>202</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>CINNA</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 202</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 202</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>203</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>CINNA</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 203</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 203</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>204</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>CINNA</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 204</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 204</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>205</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>CINNA</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 205</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 205</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>206</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>CINNA</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 206</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 206</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>207</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>HORLOGE GPS </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>A</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>datation des tirs - absence message</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 207</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 207</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>208</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>HORLOGE GPS </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>datation des tirs - erreur message</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 208</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 208</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>209</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>HORLOGE GPS </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>A</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>datation des tirs - ecart important avec l&apos;horloge bord</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 209</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 209</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>210</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>HORLOGE GPS </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>reserve</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 210</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 210</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>211</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>HORLOGE GPS </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>reserve</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 211</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 211</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>212</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>CAPTEURS FLUTE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>A</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>absence message</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 212</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 212</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>213</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>CAPTEURS FLUTE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>erreur message</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 213</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 213</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>214</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>CAPTEURS FLUTE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>A</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>profondeur limite sur un avion</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 214</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 214</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>215</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>CAPTEURS FLUTE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>reserve</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 215</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 215</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>216</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>CAPTEURS FLUTE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>reserve</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 216</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 216</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>217</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>PROFONDEUR CANON </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>A</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>absence message</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 217</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 217</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>218</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>PROFONDEUR CANON </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>erreur message</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 218</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 218</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>219</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>PROFONDEUR CANON </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>reserve</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 219</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 219</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>220</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>PROFONDEUR CANON </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>reserve</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 220</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 220</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>221</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>PRESSION CANON </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>A</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>absence message</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 221</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 221</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>222</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>PRESSION CANON </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>erreur message</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 222</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 222</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>223</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>PRESSION CANON </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>A</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>pression canons trop faible</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 223</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 223</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>224</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>PRESSION CANON </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>reserve</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 224</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 224</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>225</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>PRESSION CANON </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>reserve</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 225</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 225</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>226</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>MAGNETOMETRE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>A</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>absence message</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 226</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 226</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>227</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>oui</Active>
            <Source>MAGNETOMETRE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>A</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>W</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>erreur message</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 227</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 227</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>228</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ECOS</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 228</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 228</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>229</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ECOS</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 229</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 229</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>230</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ECOS</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 230</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 230</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>231</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ECOS</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 231</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 231</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>232</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ECOS</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 232</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 232</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>233</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ECOS</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 233</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 233</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>234</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ECOS</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 234</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 234</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>235</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ECOS</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 235</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 235</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>236</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ECOS</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 236</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 236</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>237</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ECOS</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 237</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 237</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>238</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ECOS</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 238</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 238</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>239</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ECOS</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 239</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 239</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>240</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ECOS</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 240</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 240</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>241</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ECOS</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 241</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 241</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>242</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ECOS</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 242</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 242</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>243</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ECOS</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 243</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 243</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>244</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ECOS</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 244</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 244</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>245</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ECOS</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 245</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 245</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>246</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ECOS</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 246</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 246</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>247</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ECOS</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 247</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 247</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>248</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ECOS</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 248</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 248</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>249</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ECOS</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 249</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 249</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>250</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ECOS</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 250</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 250</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>251</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ECOS</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 251</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 251</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>252</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ECOS</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 252</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 252</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>253</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ECOS</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 253</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 253</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>254</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ECOS</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 254</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 254</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>255</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ECOS</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 255</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 255</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

    <Alerte>
        <Identifiant>
            <Numero>256</Numero>
            <!-- Active : oui / non (si non : alarme non prise en compte) -->
            <Active>non</Active>
            <Source>RESERVE </Source>
            <!-- Categorie : A / B  -->
            <Categorie>B</Categorie>
            <!-- Priorite : C = Caution / W = Warning / A= Alarm -->
            <Priorite>N</Priorite>
            <!-- RespTransfert : oui / non  -->
            <RespTransfert>non</RespTransfert>
            <!-- LiaisonBnwas : oui / non  -->
            <LiaisonBnwas>non</LiaisonBnwas>
            <!-- Escalation : non / fixe / user  -->
            <Escalation>non</Escalation>
            <!-- LiaisonBam : oui / non  -->
            <LiaisonBam>non</LiaisonBam>
            <AlertId>0</AlertId>
            <TexteCourt>ECOS</TexteCourt>
            <TexteLong>texte long pour l&apos;alerte 256</TexteLong>
            <TexteAideDecision>Aide a la decision pour l&apos;alerte 256</TexteAideDecision>
        </Identifiant>
    </Alerte>

</EcdisAlerteCinna>
